# ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

#  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

### 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του υπό Προκήρυξης -με την παρούσα- έργου, είναι η «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δύο επτά (7) θέσεων οχημάτων για τη περιοχή της Ήπειρο», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: “Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response”, το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: ECHO/-EU/BUD/2018/01001).

### 1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

* Τα προς εκμίσθωση οχήματα θα είναι απολύτως λειτουργικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα.
* Τα οχήματα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές και όρους ασφαλείας (ενδεικτικά ΚΤΕΟ, SERVICE).
* Τα ελαστικά των οχημάτων θα πρέπει να είναι καινούρια.
* Τα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν μικτή ασφάλιση, με ποσό απαλλαγής χίλια ευρώ (1.000€).
* Η υπηρεσία μίσθωσης θα πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.
* Απαιτείται η δυνατότητα ορισμού τουλάχιστον 4 οδηγοί για το κάθε όχημα.
* Η Αναθέτουσα Οργάνωση δεν θα ευθύνεται για τις φθορές που δημιουργούνται στα οχήματα από τη συνήθη χρήση τους και δεν θα βαρύνεται με έξοδα συντήρησής τους.

## 1. Κινητήρας

1. Να είναι πετρελαιοκινητήρας ή βενζινοκινητήρας με σύστημα αερίου.
2. Να είναι σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των EURO-5 ή EURO-6.
3. Η ισχύς του κινητήρα να είναι επαρκής για να εξασφαλίζεται μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 140 km/h.
4. Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα (IMMOBILIZER).

##

## 2. Τροχοί – Ελαστικά

1. Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 τροχούς με ελαστικά καινούρια τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης των οχημάτων , κατάλληλα για πορεία και σε άσφαλτο και σε χωματόδρομο και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός, με επίσωτρο του ιδίου τύπου, τοποθετημένος σε ευπρόσιτο και ασφαλές σημείο των οχημάτων.

## 3. Αμάξωμα

1. Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, να υπάρχουν τέσσερις (4) πόρτες και όλες οι πόρτες να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας.
2. Να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού. Επιπλέον το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ως προς την κλίση της πλάτης.
3. Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης και σε εξωτερική θερμοκρασία +42οC.
4. Το πώμα της δεξαμενής καυσίμου να κλειδώνει (με κλειδί ασφαλείας), εφόσον δεν ασφαλίζει με διαφορετικό τρόπο.

## 4. Συστήματα φωτισμού, οργάνων, οπτικής - Γενικός εξοπλισμός - Παρελκόμενα

1. Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων.

Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης δύο επτά (7) θέσεων οχημάτων για τη περιοχή της Ηπείρου.

| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **MINI VAN** | **ΤΜΧ** | **2** | **ΝΑΙ** |
| ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |  | 7 | ΝΑΙ |
| ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ |  | Χειροκίνητο ή αυτόματο | ΝΑΙ |
| FRONT WEEL DRIVE  |  |  | ΝΑΙ |
| ΚΑΥΣΙΜΟ |  | DIESELή Υγραέριο | ΝΑΙ |
| A/C ή Clima |  |  | ΝΑΙ |
| ΚΥΒΙΚΑ |  | >=1600cc | ΝΑΙ |
| ΠΟΡΤΕΣ |  | 5 | ΝΑΙ |
| Απεριόριστα Χιλιόμετρα |  |  | ΝΑΙ |
| ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΟΔΗΓΟΙ  |  |  | ΝΑΙ |
| ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.000€ |  |  | ΝΑΙ |
| ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΙΚΙΑΣ |  |  | ΝΑΙ |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ |  |  | ΝΑΙ |
| ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |  |  | ΝΑΙ |

#